

Электрорез Husqvarna K4000WET220-240V 9670798-01 применяют во время строительных и ремонтных работ для резки блоков, бордюров, тротуаров, литого бетона, труб, полов и стен.

Модель подходит для небольшой коррекции оконных и дверных проемов, нарезания канавок для температурных швов. Быстрая блокировка шпинделя и широкий защитный кожух облегчают замену пилы (можно установить диск с диаметром посадочного отверстия 25.4 мм).

Устройство обладает системой подавления пылеобразования Husqvarna DEX - на режущий диск под высоким давлением распыляется небольшое количество воды, создавая под кожухом водяной туман, для связывания частиц и охлаждения инструмента.

Резчик имеет интегрированный регулятор для постоянной подачи воды к ножу. Благодаря использованию комплекта для влажной резки оборудование может выполнять небольшие работы в помещении без пыли и шлама.

**Технические характеристики Husqvarna K4000WET**

* Посадочный диаметр, мм 25.4
* Диаметр диска, мм 350
* Мощность (Вт) 2700
* Частота вращения шпинделя, об/мин 4200
* Габариты, мм 631х221х313
* Вес, кг 7.9
**Преимущества Husqvarna K4000WET**
* Husqvarna K4000WET220-240V 9670798-01 оснащен системой Husqvarna DEX (подавление пыли).
* Эргономичная конструкция задней рукоятки облегчает работу.
* Универсальная установочная втулка.
* Внешний диаметр диска - 350 мм.
* Высота сегмента - 10 мм.
* Давление воздуха - 7 бар.
* Давление жидкости - 172 бар.
* Диаметр посадочного отверстия - 25.4 мм.
* Максимальная глубина резания - 125 мм (5").
* Номинальный ток - 12 А.
* Поток гидравлического масла - 40 л/мин.
* Частота вращения шпинделя - 4400 об/мин.
* Емкость водяного бака - 13.3 л.
* Вибрация на рукоятках - 3.5 м/с2.
* Гарантированный уровень звуковой мощности - 105 дБ(А).
* Уровень звукового давления возле уха оператора - 95 дБ(А).
