|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **название** | **упаковка (кг.)** | **цена (руб.)** |
| **тепломакс** | **25** | **301** |

 **ООО «Торговый дом Рязанский кирпич»**

390007 г. Рязань ул. Кирпичного завода, д.18

Тел/факс: (4912) 98-88-66, 99-22-29, 76-05-34

E-mail: 988866@mail.ru www.кирпич-рязань.рф

 **Прайс-лист**

 **Расход теплой кладочной смеси** тепломакс

**1.08.2011**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| название | Размер камня | Расход ТЕПЛОМАКСА(**кг**.сухой смеси/ **1 шт**.) |
| **Каменнь 2.1 НФ** | **2** | **250х120х140** | **0.268** |
| **Каменнь 10.7 НФ №1** | **10** | **380х250х219** | **0.848** |
| **Каменнь 10.7 НФ №2** | **10** | **250х380х219** | **0.848** |
| **Каменнь 14.3 НФ**  | **14** | **510х250х219** | **1.138** |

Подготовка основания.

Основание должно быть сухим, прочным, твердым и не должно подвергаться усадке или деформации. Пыль, грязь, следы раствора, жира, масла, старой краски и т.п. должны быть удалены.

Приготовление растворной смеси.

Залить в емкость чистую холодную воду исходя из расчета 0,30-0,40 л/кг смеси. Высыпать в емкость сухую смесь и перемешать до образования однородной консистенции. Замешивать растворную смесь необходимо механическим способом при помощи бетоносмесителя или низкооборотной электродрели с насадкой (400-600 об/мин). Выдержать полученную растворную смесь (по консистенции похожая на мокрую землю) в течение 5-7 минут (за это время происходят химические реакции), затем снова перемешать до образования однородной консистенции.

Нанесение.

Растворную смесь наносят в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке, с соблюдением всех временных интервалов, а также СНиП 3.03.01-87.

Теплоизоляционные кладочные смеси – это готовый продукт. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. Допускается оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, но без добавления воды.

Примечание: Температура окружающей среды во время проведения работ должна находиться в диапазоне от +5С до +35С.

Упаковка и срок хранения

Срок хранения: 6 Месяцев в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении.

Теплоизоляционная смесь ТЕПЛОМАКС поставляется в бум. трехслойных меш., по 25 кг

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит цемент. При работе со смесью использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать длительного контакта растворной смеси с кожей и глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте.