|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Цвет** | **Упаковка****кг.** | **Цена руб.****за упаковку** |
| **ТЕРТАМАКС XL** | **№0050 Серый** | **50** | **455** |
| **№0051 Белый** | **455** |
| **№0052 Супер белый** | **490** |
| **№0056 Коричневый** | **490** |
| **№0057 Темно-серый** | **460** |
| **№0058 Бежевый** | **455** |
| **№0062 Шоколад** | **620** |
| **№0063 Черный** | **620** |
| **№0064 Красный** | **520** |
| **№0065 Кремово-бежев.** | **455** |
| **№0066 Кремово-желтый** | **455** |
| **№0067 Кремовый** | **455** |
| **№0068 Светло-коричн.** | **460** |

 **ООО «Торговый дом Рязанский кирпич»**

390007 г. Рязань ул. Кирпичного завода, д.18

Тел/факс: (4912) 98-88-66, 99-22-29, 76-05-34

E-mail: 988866@mail.ru www.кирпич-рязань.рф

 **Прайс - лист**

**ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ С ВОДОПОГЛАЩЕНИЕМ ОТ 5 ДО 12%**

**(Безусадочные)**

**Подготовка основания: Для улучшения склеивающих свойств смеси растворной, поверхность должна быть**

**предварительно очищена от грязи, пыли, жировых пятен, пятен краски и цементного раствора. Основание должно выдерживать повышенные весовые нагрузки, без деформации и усадки.**

**Приготовление растворной смеси: Пропорция для составления растворной смеси: на килограмм сухого продукта потребуется 0,2—0,25 литра чистой воды. Воду наливают в чистую емкость, всыпают смесь в указанной пропорции и перемешивают механическим путем до достижения однородной консистенции. Допускается использовать при перемешивании бетоносмеситель или электродрель на низких оборотах — от 400 до 600 об/мин. Полученную смесь следует выдержать в течение 2-3 минут. В процессе работы допускается перемешивание смеси без разбавления ее водой, для сохранения полезных свойств.**

**Важно: Температура воздуха во время проведения строительных работ с использованием кладочной смеси должна находиться в пределах от +5С до +35С.**

**Упаковка и срок хранения: цветная кладочная смесь «ТЕРТАМИКС» поступает в продажу в бумажных трехслойных мешках по 50 кг. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления, в неповрежденной заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении.**